附件：

齐齐哈尔医学院
实验室安全分类分级管理办法（试行）

第一章  总  则
第一条  为加强学院实验室安全管理，落实实验室安全主体责任，提高实验室安全管理的科学性、规范性、针对性和有效性，构建实验室安全风险分级管控的预防体系,全面提升实验室安全风险研判和防控能力，根据《中华人民共和国安全生产法》《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》《高等学校实验室安全规范》和《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》要求，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法中的“实验室”是指齐齐哈尔医学院相关二级教学科研单位、其他相关部门（以下统称二级单位）所属的各级各类开展教学、科研等实验实训活动的场所及其所属设施。安全分类分级管理的单位为实验室房间，包括准备室、仪器室、标本室、模型室、陈列室、维修室、库房等实验辅助用房。

第三条  本办法中的“危险源”是指实验室内可能导致人身伤害或健康损害、物质财产损失、工作环境破坏的根源或状态因素，如：空间区域、设备（设施）、物质或作业（化学反应）过程等。

第四条  实验室根据存在的主要危险源类别进行分类管理，根据危险源风险评价的安全风险程度进行分级管理，针对性地采取安全防范和控制措施。

第五条  实验室分类分级管理按照“分级管理、分类施策、动态调整、精准防范”的原则，加强实验室安全管理，落实实验室安全管理责任。
第二章  组织与领导
第六条  学院实验室安全工作领导小组负责指导开展全院实验室安全分类分级相关工作；实验设备管理中心负责制订实验室分类分级管理办法，负责组织开展全院实验室分级分类复审工作，负责对各级各类实验室实施针对性、差异化管理。
第七条  二级单位实验室安全工作领导小组负责本单位实验室安全分类分级认定工作，审核和确认实验室认定结果，报实验设备管理中心备案；负责本单位实验室安全分类分级日常管理，针对不同类别和风险等级的实验室采取相应防范和控制措施，制定相应管理制度与应急预案，重点加强对高风险实验室的管控。
第八条  实验室（中心）、研究室（所）负责人负责所属实验室危险源的清查以及危险源类别和风险等级的评价与认定，认定结果报本单位审核确认；负责实验室安全分类分级日常管理等工作。
第九条  实验室安全分类分级实行动态管理，当实验室危险源的使用或存放情况发生改变，实验室须重新进行安全分类分级认定，并经本单位确认，报实验设备管理中心备案。
第三章  实验室分类管理
第十条  实验室分类主要依据学院实验室中存在的危险源类别，并结合教学科研特点，将其划分为化学类、生物类、机电设备类、辐射类和其他类五种类别。

（一）化学类实验室是主要涉及化学反应和化学品的实验室，主要危险源为毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品和化学反应过程释放的有害物质或产生的高温高压。管理重点为对管制类危险化学品（剧毒品、易制毒品、易制爆品以及麻醉品与精神类药品等）、危险实验气体、化学废弃物等危险源的安全管理和实验项目的安全审核。

（二）生物类实验室是主要涉及微生物和实验动物的实验室，主要危险源为微生物（传染病病原体类等）、麻醉品与精神类药品和实验动物等危害个体或群体安全的生物因子。管理重点为开展病原微生物研究和实验必须在具备相应安全等级的实验室进行，实施相应的防护措施；实验动物中心须具有“实验动物使用许可证”，实验动物须从具有相应资质（“实验动物生产许可证”“实验动物质量合格证”）的单位购买；从事实验动物实验的教师（实验岗教师、科研岗教师）及研究生须具有“实验动物从业人员资格证”；学生开展动物实验前须进行安全知识教育培训和穿戴好相关安全防护用品；麻醉品与精神类药品的购买、储存、使用、处置等各环节的安全管理；生物废物的安全管理。

（三）机电设备类实验室是指涉及机械设备、精密仪器、电子设备、电气设备、电路板使用等的实验场所。主要危险源为高温、高速、高压、大电流、大功率加热（制冷）设备、运转设备、激光设备以及压力容器等。管理重点为设备管理制度及应急措施的编制；是否严格按照标准操作规程操作；设备日常检查、维护与保养；电气、粉尘等的安全管理。特种设备按照要求取得《特种设备使用登记证》，定期检验，操作人员持证上岗。 

（四）辐射类实验室指涉及放射源、射线装置等的实验场所。主要危险源为放射性物质。管理重点为放射源及射线装置的使用资质、存放场所、涉辐人员防护、辐射废物处置等的安全管理。
（五）其他类实验室是指不涉及上述分类的实验室，危险源主要是用电用水设备可能带来的安全风险，管理重点是规范用电、用水；防盗、防火。
第四章  实验室分级管理
第十一条  根据实验室使用或存放的危险源、仪器设备、实验废弃物和实验过程的风险程度，本着“就高不就低”的原则，将实验室安全风险等级划分为一级、二级、三级、四级，相应的安全风险程度为高风险等级、较高风险等级、中风险等级、一般风险等级，依次降低。风险颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。
第十二条  一级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级评价指标表》中一级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员重伤及以上事故可能性的实验室。

第十三条  二级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级评价指标表》中二级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员轻伤及以上事故可能性的实验室。
第十四条  三级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级评价指标表》中三级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员伤害可能性的实验室。
第十五条  四级安全风险实验室：未涉及列入以上三级的实验室危险源，存在引起火灾等事故可能性的实验室。
第五章  管理与监督
第十六条  实验室安全风险管理要求：
（一）实验室必须进行危险源辨识，建立危险源清单，并对潜在危险源进行分析和判断；根据危险源特性制订管理制度、实验安全操作规程和仪器设备安全操作规程、特种设备安全操作规程、安全防控措施和应急预案；配备并维护安全设施。
（二）实验室安全信息门牌上须标明实验室安全负责人姓名、联系电话；实验室类别、危险级别；安全警示标识、预防措施等内容。
（三）实验室负责人应与相关实验人员签订安全责任书或承诺书；实验室必须严格落实安全准入制度，根据安全风险等级对实验室相关人员进行针对性安全教育培训，并记录存档；特种设备操作必须持有政府职能部门颁发的相应从业资格证书。
（四）学生进入实验室开展实验前，导师（教师）必须对相关实验风险有所预判，并对学生进行必要的培训；对安全风险较大的实验，实验人员不能独自进入一级或二级实验室开展实验，必须有指导教师或有相关实验经验人员或本室实验技术人员陪同实验，实验过程中必须全程值守。
（五）实验室必须为实验人员配备合适的个体防护装备。
（六）实验室必须有实验室安全值日台账、实验室安全管理督查、巡查记录簿、实验室危险品日常使用管理台账或病原微生物使用管理台账，并指定专人负责管理。
（七）实验室剧毒品与易制毒化学品、易制爆化学品、爆炸品、麻醉品、精神类药品和病原微生物等管控类物品严格按照国家相关法律法规及学院相关规章制度进行管理，指定专人负责，专柜存储。
（八）涉及一、二级实验室的二级单位每年组织开展一次针对性的应急演练，重点关注本科新生及硕士研究生新生的安全教育和应急演练培训；涉及三、四级实验室的二级单位每年安排人员参加一次应急演练。
第十七条  学院根据实验室分类，结合不同类别实验室安全管理重点，依据相关法规和制度管理要求确定检查范围和重点，根据实验室安全风险等级确定检查频次。
第十八条  各级安全风险实验室检查频次要求：
（一）一级安全风险实验室：实验室安全自查每天至少1次，二级单位检查每周至少1次，学院巡查每两周至少1次，做好安全检查记录。
（二）二级安全风险实验室：实验室安全自查每天至少1次，二级单位检查每两周至少1次，学院巡查每月至少1次，做好安全检查记录。
（三）三级安全风险实验室：实验室安全自查每天1次，二级单位检查每月至少1次，学院巡查每季度至少1次，做好安全检查记录。
（四）四级安全风险实验室：实验室安全自查每天1次，二级单位检查每季度至少1次，学院巡查每学期至少1次，做好安全检查记录。
（五）各级实验室在暂停使用期间必须做好水、电、气、化学品等管理工作，二级单位及所属实验室做好例行检查，认真填写检查记录。
第十九条  实验设备管理中心负责实施学院安全巡查与监督管理，检查与督查结果及处理情况定期通报；二级单位负责实施本单位所属实验室日常安全管理及隐患排查与整改工作；实验室（中心）、研究室（所）负责本实验室（中心）、研究室（所）日常安全管理及隐患排查与整改工作。
第二十条  二级单位须对照《高等学校实验室安全检查项目表》检查要点开展隐患排查，实行问题排查、登记、报告、整改、复查的“闭环管理”，并做好相关记录。
第二十一条  对检查中发现的安全隐患建立安全隐患台账，逐项整改。能够立查立改的，要立即整改到位;对短期无法整改的要制订切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改负责人。
第二十二条  实验设备管理中心对实验室分类分级实行年检制度，每年年末对使用方向调整的实验室及时修正分类分级结果，以便准确地实施安全监管。
第二十三条  学院根据实验室安全定级情况，对高风险等级实验室较多，承担安全管理任务较重的二级单位，在实验室安全建设投入、实验人员安全培训等方面优先给予支持。
第二十四条  二级单位应严格按本办法做好实验室分类分级工作，若出现漏评或高风险等级低评等情况，学院将视情况给予相应处理。对未纳入本办法的其他实验室危险源，二级单位参照本办法进行实验室分类分级并报实验设备管理中心备案。
第六章  附  则
第二十五条  本办法未尽事项，按国家相关法律法规执行。
第二十六条  本办法由实验设备管理中心负责解释。
第二十七条  本办法自公布之日起施行。
附：1.实验室分类评价指标表
2.实验室安全风险分级评价指标表
3.实验室安全分类分级评价表
附1：

实验室分类评价指标表
	安全分类
	评价项目
	评价指标（是否涉及以下内容）

	□化学类
	涉及化学反应和化学品（含气瓶）的实验场所
	□剧毒      □易制毒  □易制爆  □普通危化品  □普通化学试剂  □化学废弃物
□实验气体  □气瓶    □液氮罐
□麻醉品：（需填写具体名称）    □精神药品：（需填写具体名称）

	□生物类
	涉及微生物和实验动物的实验场所
	□病原微生物  □实验动物  □生物实验废物  □普通微生物

	□机电类
	涉及压力容器、机械、电气、高温高压等设备及仪器仪表等的实验场所
	□机械加工类高速设备  □高压及大电流设备  □激光设备  □加热设备  □制冷设备
□压力容器

	□辐射类
	涉及放射源、射线装置等的实验场所
	□储存放射源  □使用放射源  □射线装置（□Ⅰ类  □Ⅱ类  □Ⅲ类）

	□其他类
	不涉及上述危险源的实验场所
	


附2：

实验室安全风险分级评价指标表

	分级 
分类     
	一级风险实验室
	二级风险实验室
	三级风险实验室
	四级风险实验室

	化学类
	1.存放或使用易燃、易爆、有毒、窒息、高压、助燃、腐蚀危险气体；2.存放或使用剧毒品、爆炸品、易制毒化学品、易制爆化学品；3.存放或使用麻醉品或精神类药品；4.危险化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）存量≥50L（或Kg）；5.易燃易爆性化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）存量≥25L（或Kg）。
	1. 压缩或液化惰性气体（液氮）；2.钢瓶数量≥3瓶；3.存放或使用易制爆或第二、三类易制毒化学品；4.危险化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）：存量＜50L（或Kg）；5.易燃易爆性化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）：存量＜25L（或Kg）。
	1.压缩或液化惰性气体（其它）；2.钢瓶数量1～2。 
	未列入以上三级的化学类危险源。

	生物类
	1.存放第一、第二类病原微生物菌（毒）种及其携带物；2.开展高风险等级生物技术研究开发活动。
	1.存放第三类、第四类病原微生物（毒）种及其携带物；2.开展较高风险等级生物技术研究开发活动。
	1.使用普通生物制剂；2.开展一般风险等级生物技术研究开发活动；3.使用不涉及病原微生物、剧毒物、放射物、转基因等风险因子的实验动物。
	未列入以上三级的生物类危险源。

	机电类
	1.压力容器：压力≥20MPa的高压容器；2. 压力容器数量≥3；3.高转速设备：转速≥30000r/min的设备；4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量≥5台；5.单台功率超10 kW加热设备或单间实验室加热设备总功率超15 kW；6.高电压设备（电压≥1000V）、大电流设备（电流≥500A）；7.强磁设备和环境：磁感应强度≥2T。
	1.压力容器：10MPa-20MPa的高压容器；
2. 压力容器数量2；3.高转速设备：10000r/min~30000r/min的设备；4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量3～4台；5.较高电压设备（380V~1000V）、较大电流设备（100A～500A）；6.强磁设备和环境：0.5T≤磁感应强度＜2T。7. 带外置电池的不间断电源（UPS）。
	1.压力容器：压力＜10MPa的容器；2.压力容器数量1；3.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量1～2台；4.中磁设备和环境：0.2T≤磁感应强度＜0.5T；5.24小时不断电设备。6.计算机房、带计算机的语音室。
	未列入以上三级的机电设备类危险源。

	辐射类
	存放或使用非豁免放射源或I类、II类射线装置。
	存放或使用Ⅲ类射线装置。
	存放或使用豁免放射源。
	


备注：1.以实验室房间为单位进行评级。
2.其他类实验室参照本办法进行风险等级划分。
3.豁免放射源定义:放射性豁免是指根据放射性物质的活度或者放射性浓度等因素，确定该物质的辐射危害非常小，因此不需要进行特别的辐射防护措施，可以被豁免掉的情况。豁免通常是对非常小的放射性物质活动度和浓度，或者对辐射源的短时间和短距离的暴露等情况适用。按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。其中，Ⅴ类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
4.辐射类实验室无四级风险实验室。
附3：
齐齐哈尔医学院实验室安全分类分级评价表

二级单位：
	房间名称
	
	所属实验室（中心）、研究室（所）
	

	楼宇房间号
	
	房间安全责任人
	
	联系电话
	

	分类分级评价结果

	场所属性
	□实验实训场所               □储存场所            □实验准备室             □仪器室             □其它

	安全分类
	□化学类
	□生物类
	□机电类
	□辐射类
	□其他类

	风险等级
	□一级安全风险实验室
	□二级安全风险实验室
	□三级安全风险实验室
	□四级安全风险实验室

	危险类别
	□爆炸    □触电  □低温  □电离辐射    □腐蚀  □感染  □高温表面  □高压气罐  □微波  □噪声  □窒息  □中毒
□火灾  □机械伤人  □激光    □烫伤    □跑水（漏水）  □其它

	房间安全责任人（签字）： 
	二级单位负责人（签字）：

	实验室（中心）、研究室（所）负责人（签字）：
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