附4：

实验室安全风险分级评价指标表

	分级 
分类     
	一级风险实验室
	二级风险实验室
	三级风险实验室
	四级风险实验室

	化学类
	1.存放或使用易燃、易爆、有毒、窒息、高压、助燃、腐蚀危险气体；2.存放或使用剧毒品、爆炸品、易制毒化学品、易制爆化学品；3.存放或使用麻醉品或精神类药品；4.危险化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）存量≥50L（或Kg）；5.易燃易爆性化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）存量≥25L（或Kg）。
	1. 压缩或液化惰性气体（液氮）；2.钢瓶数量≥3瓶；3.存放或使用易制爆或第二、三类易制毒化学品；4.危险化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）：存量＜50L（或Kg）；5.易燃易爆性化学品（不含压缩气体或液化气体，下同）：存量＜25L（或Kg）。
	1.压缩或液化惰性气体（其它）；2.钢瓶数量1～2。 
	未列入以上三级的化学类危险源。

	生物类
	1.存放第一、第二类病原微生物菌（毒）种及其携带物；2.开展高风险等级生物技术研究开发活动。
	1.存放第三类、第四类病原微生物（毒）种及其携带物；2.开展较高风险等级生物技术研究开发活动。
	1.使用普通生物制剂；2.开展一般风险等级生物技术研究开发活动；3.使用不涉及病原微生物、剧毒物、放射物、转基因等风险因子的实验动物。
	未列入以上三级的生物类危险源。

	机电类
	1.压力容器：压力≥20MPa的高压容器；2. 压力容器数量≥3；3.高转速设备：转速≥30000r/min的设备；4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量≥5台；5.单台功率超10 kW加热设备或单间实验室加热设备总功率超15 kW；6.高电压设备（电压≥1000V）、大电流设备（电流≥500A）；7.强磁设备和环境：磁感应强度≥2T。
	1.压力容器：10MPa-20MPa的高压容器；
2. 压力容器数量2；3.高转速设备：10000r/min~30000r/min的设备；4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量3～4台；5.较高电压设备（380V~1000V）、较大电流设备（100A～500A）；6.强磁设备和环境：0.5T≤磁感应强度＜2T。7. 带外置电池的不间断电源（UPS）。
	1.压力容器：压力＜10MPa的容器；2.压力容器数量1；3.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量1～2台；4.中磁设备和环境：0.2T≤磁感应强度＜0.5T；5.24小时不断电设备。6.计算机房、带计算机的语音室。
	未列入以上三级的机电设备类危险源。

	辐射类
	存放或使用非豁免放射源或I类、II类射线装置。
	存放或使用Ⅲ类射线装置。
	存放或使用豁免放射源。
	


备注：1.以实验室房间为单位进行评级。
2.其他类实验室参照本办法进行风险等级划分。
3.豁免放射源定义:放射性豁免是指根据放射性物质的活度或者放射性浓度等因素，确定该物质的辐射危害非常小，因此不需要进行特别的辐射防护措施，可以被豁免掉的情况。豁免通常是对非常小的放射性物质活动度和浓度，或者对辐射源的短时间和短距离的暴露等情况适用。按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。其中，Ⅴ类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
4.辐射类实验室无四级风险实验室。
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